山西传媒学院专业课程试卷库

和保密多功能用房改造设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **设备参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 保密室存储主机 | 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 | 台 | 1 | / |
| 2 | 管理服务器 | 集成了sip路由、流媒体转发、视频转码以及音视频控制管理，专为国家教育考试考试的标准化考场建设提供业务支撑；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017）》。 | 台 | 1 | / |
| 3 | 摄像机支架 | 摄像机支架 | 个 | 5 | / |
| 4 | 硬盘 | 6T\*1块 | 块 | 1 | / |
| 5 | 拾音器 | 70平范围内拾音 | 台 | 2 | / |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 1 | / |
| 7 | 交换机 | 交换机24口10/100/1000M自适应电口4个SFP光口固化单交流电源无风扇 | 台 | 1 | / |
| 8 | 系统集成 | 包括系统安装调试 | 路 | 5 | / |
| 9 | 红外网络半球摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS； 像素200万；最大分辨率1920×1080； | 台 | 5 | / |